OKULLARIMIZDA İSG KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN İYİLEŞTİRMELER

1. Acil durum kaçış planları hazırlanmalı, ekipler oluşturulmalı, oluşturulan ekiplerdeki isimler acil durum eylem planında yer almalı. Ekip başlarının telefonları panoda yer almalı.
2. Toplu çıkış olan yerler özellikle sınıflar, toplantı salonları v.b. ortamlarda kapılar dışa açılmalı.
3. Yanıcı, yakıcı ve parlayıcı sıvılar bir arada ve açıkta bulundurulmamalı.
4. Deterjan ve benzeri kimyasallar kilitli dolaplarda öğrencilerimizin ulaşamayacağı odalarda bulunmalı. Üst üste istiflenmemeli.
5. Tüm bakım kontrol planlamaları temmuz-eylül aylarını kapsayacak imzalı bir çizelge hazırlanmalı ve dosyalanmalı.
6. EMO ( Elektrik Mühendisleri Odasın) dan binaların Elektrik tesisatı uygunluk belgesi ve topraklama yeterlilik raporu alınmalı. Yıllık bakım ve kontrolleri yapılmalı.
7. Elektrik işleri Mesleki Yeterlilik belgesi olan kişi ve kurumlara yaptırılmalı, yapılan her işin planı çizilerek rapor şeklinde Elektrik Tesisat İşleri dosyasında saklanmalı.
8. Paratoneri olmayan okullarımız hemen temin etmeli, bakımları yapılmalı.
9. Kullanılmayan her türlü elektrik tesisat ve kablolar derhal sökülmeli.
10. Ek bina ve tesislere kablolama yer altından yapılmalı.
11. Birbirine ekli çoklu uzatma kabloları kullamılmamalı. Özellikle bu tarz uzatmalara ısıtmalı araçlar takılmamalı.
12. Yerleşimi tamamlanmış bürolarda çoklu uzatma yerine duvara monte çoklu prizler kullanılmalı.
13. Klima tesisat ve kablolamaları ana hattan ve elektrik panosundan ayrı ayrı çekilmeli. Kaçak akım röleli sigorta kullanılmalı
14. Fluoresan lambalar düşmesini engeleyecek şekilde koruma altına alınmalı veya değiştirilmeli.
15. Camlarda öğrencilerimizin düşmesini engelleyecek yarım parmaklık olmalı.
16. Camların kırılarak öğrencilerimize zarar vermemesi için şeffaf film ile kaplanabilir.
17. Pencerelerin açılan kanatları öğrencilerimize zarar vermeyecek mesafede mekanizma ile açılması engellenmeli.
18. Kaygan zeminlerde uyarı levhaları kullanılmalı.
19. Tuvaletlerimizde suların içilmez olduğuna dair uyarı levhaları olmalı.
20. Su depoları kilitli olmalı, yıllık bakım ve kontrolleri yapılmalı. Bakım tablosu çıkarılarak imza altına alınmalı.
21. Sağlık ve güvenlik işaretleri, bilgilendirme levhaları, kullanım talimatları oluşturularak yerlerine asılmalı
22. 120 cm’den yüksek tüm dolaplar duvara sabitlenmeli. Dolap üstlerine özellikle ağır ve dengesiz hiçbir malzeme konmamalı. Dolap kapakları kilitli olmalı.
23. Laboratuvar ve atölyelerimizde başta koruyucu gözlük, eldiven , maske v.b Kişisel Koruyucu Donanımlar bulundurulmalı. Bu donanımlar olmadan deney ve çalışma yaptırılmamalı.
24. Tüm birim ve koridorlarımızda termal konfor sağlanmalı.
25. Özellikle Kurumlarımızın ana girişlerdeki hareketli kapıların haraketli tüm alanları kapalı olmalı, yıllık bakımları yapılarak boyaları kontrol edilmeli.
26. Kurum bahçe duvarlarının üsünde hiçbir delici kesici zarar verebilecek ( dikenli tel, amerikan teli vb.) koruma elemanı bulunmamalı.
27. Öğrencilerimizin oyun alanları, bahçeler ve koridorlarda düşmelerine sebep olacak çıkıntı ve keskin kenar olmamalı

Süleyman AÇIL

Mezitli İlçe İSG Koordinatörü